50	确定
51	取消

100	关于
101	PIPESEE 管道判读系统
102	版权 2023 上海岩联工程技术有限公司
103	本机机器码:
104	公司名称:
105	联系电话:
106	Email:
107	=*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*=
108	=*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*=
150	申请注册


200	缺陷判读
202	等级:
204	备注:
206	缺陷名:
207	起始距离(m):
208	结束距离(m):
209	GPS经度:
210	GPS纬度:
212	图片:
251	删除
252	查看
253	标定
254 标缺
255 结束


300	导出Word报告
301	地区重要性参数(K)
302	土质影响参数(T)
303	负荷(F)
304	请选择需要导出的管段


400	GPS
401	COM口
402	波特率:
403	当前经度:
404	当前纬度:
450	重新连接


500	地图


600	工程属性
601	工 程 名:
602	工程序号:
603	判读标准:
604	工程地点:
605	备    注:


700	管段属性
701	
702	任务编号: 
703	检测方向: 
704	任务名称: 
705	检测地点: 
706	起止井号: 
707	管道类型: 
708	管    材: 
709	管径(mm): 
710	检测单位: 
711	检 测 员: 
712	测段名称: 	
713	管长(m): 
731	视频文件:
732	起始经纬度:
733	结束经纬度:
750	添加
751	计算
752	删除

800	缺陷判读
802	等级:
804	缺陷名:
805	备注:
806	判读标准:
807	起始距离(m):
808	工程名称:
809	GPS经度:
810	GPS纬度:
811	结束距离(m):
850	GPS
851	添加缺陷
852	选择工程

900	判读信息
950	设    置
980	系统参数设置
951	关    于
981	关于本软件
952	退    出
982	退出软件
953	打开工程
983	选择并打开工程
954	工程属性
984	编辑工程属性
955	创建SHP
985	创建Shp文件

956	查看地图
986	查看在线地图

957	导出报告
987	导出Word报表
958	导出列表
988	导出Excel列表
959	导入GPS
989	导入人井的GPS坐标并计算所有对应缺陷的坐标

960	新建测段
990	新建测段
961	新建缺陷
991	新建缺陷判读
962	删除测段
992	删除测段
963	删除缺陷
993	删除缺陷判读
964	测段属性
994	编辑测段属性
965	缺陷属性
995	编辑缺陷判读属性
966	GPS
996	重新计算该测段内所有缺陷判读的GPS坐标
967	截图
997	截图并添加到当前缺陷判读

968	导入XML
998	导入缺陷的XML列表.

969	检查井缺陷
999	检查井缺陷

1000	工程列表
1050	新建工程
1051	删除工程
1052	工程属性
1053	打开
1060	工程合并
1061	每次只能合并两个工程
1062	待合并的工程必须是相同判读标准

1100	选择测段


1200	设置
1201	视频文件保存路径:
1202	语言:
1250	浏览


2000	数据库连接出错:
2001	打开数据库出错！
2002	从数据库读取缺陷名出错！
2003	从数据库读取缺陷等级出错！
2004	无法打开数据库
2005	读取工程属性时出错
2006	在数据库中修改工程属性时出错！
2007	添加检测信息到数据库出错！
2008	在数据库中修改检测信息时出错！
2009	从数据库删除缺陷判读信息时出错！
2010	从数据库删除检测信息时出错！
2011	无法删除截图文件:
2012	无法删除视频文件:
2013	从数据库读取检测属性时出错
2014	添加缺陷判读信息到数据库时出错！
2015	在数据库中修改缺陷判读信息时出错！
2016	从数据库删除缺陷判读信息时出错！
2017	从数据库中读取缺陷判读列表时出错
2018	从数据库中统计缺陷判读列表时出错;
2019	找不到该测段
2020	计算缺陷GPS坐标时出错

2030	缺陷名称
2031	代码
2032	等级
2033	起始距离(m)
2034	结束距离(m)
2035	图片
2036	时间点
2037	备注
2038	缺陷名称
2039	代码
2040	等级
2041	起始距离
2042	结束距离
		



2100	添加缺陷判读
2101	修改缺陷判读
2102	确定要删除该图片吗?
2103	缺陷信息不能为空
2104	结束距离不能小于起始距离
2105	无法删除文件:
2106	要放弃所有修改吗?(图片将不会被删除)
2107	起始距离或结束距离都不能大于管段长度
2108	确定要重置该图片吗?

2150	国标规范
2151	广州市地方技术规范
2152	上海市地方技术规范
2153	导出报告不支持该判读规范: 
2154	下载地图...
2155	正在生成数据...

2157	生成评估列表失败
2158	导出报告不支持该判读规范: 
2159	正在处理图表...
2160	导出成功!

2161	开启COM口失败
2162	正在接收GPS数据
2163	未接收到GPS数据
2164	请输入工程名
2165	请先选择判读标准
2166	“测段名称”不能为空
2167	请选择要导入的视频文件名.
2168	“起始井号”不能为空
2169	“结束井号”不能为空
2170	“管长”不能为0
2171	“管径”不能为0

2180	视频文件
2181	当前视频文件名格式错误，正确的视频文件名格式为:  起始井号-结束井号.avi,确定要继续使用该视频吗？

2182	确定要退出吗？
2183	PipeSee判读软件 
2184	无法创建文件夹:
2185	请先打开一个工程
2186	导入失败





2187	导入完成，成功导入测段坐标%d个
2188	确定要导出该工程的所有缺陷信息到Excel表格吗？
2189	该视频所包含的起止井号名已经存在于数据库中，不能重复添加

2190	复制文件失败，无法完成导入!
2191	请先选择一个测段
2192	确定要删除整个测段的所有数据吗? 警告: 视频文件和截图文件将会被永久删除!!!
2193	确定要重新计算该测段所有缺陷的GPS坐标吗？
2194	视频文件错误，无法截图
2195	截图失败
2196	请先选择一个缺陷
2197	确定要删除该缺陷判读信息和图片文件吗？
2198	视频文件错误，无法截图
2199	最多只能有两张图片
2200	确定要将当前图片添加到缺陷判读"%s"吗？
2201	截图失败
2202	创建文件夹失败
2203	无法创建数据库文件
2204	确定要删除整个工程的所有数据吗? 警告: 该工程的所有视频文件和截图文件将会被永久删除!!!
2205	删除失败,可能该工程数据库正在被使用
2206	请选择存放路径



2300	(K=10)中心商业及旅游区域
2301	(K=6)交通干道和其它商业区域
2302	(K=3)其它行车道路
2303	(K=0)其他区域
2304	(T=0)有化粪池
2305	(T=10)无化粪池

2311	一级
2312	二级
2313	三级


2320	无或有少量管道损坏，结构状况总体较好。不修复或局部修理。
2321	有较多管道损坏，结构状况总体一般，对损坏管道可作点状修理或缺陷管段整体修复。局部修理或缺陷管段整体修复。
2322	大部份管道已损坏，结构状总值总体较差，可作更新改造。紧急修复或翻新。
2323	无或有少量管道局部超过允许淤积标准，功能状况总体较好。不养护
2324	有较多管道超过允许淤积标准，功能状况总体一般。局部养护
2325	大部份管道超过允许淤积标准，功能状况总体较差。整体养护


2331	Ⅰ
2332	Ⅱ
2333	Ⅲ
2334	Ⅳ
2335	无或有轻微缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能
2336	管段缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势
2337	管段缺陷严重，结构状况受到影响
2338	管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏
2339	结构条件基本完好，不修复
2340	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划
2341	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复
2342	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复
2343	无或有轻微影响，管道运行基本不受影响
2344	管道过流有一定的受阻，运行受影响不大
2345	管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响
2346	管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪
2347	没有明显需要处理的缺陷
2348	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2349	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2350	输水功能受到严重影响，应立即进行处理

2351	(K=10)中心商业、附近具有甲类民用建筑工程的区域
2352	(K=6)交通干道、附近具有乙类民用建筑工程的区域
2353	(K=3)其他行车道路、附近具有丙类民用建筑工程的区域
2354	(K=0)其他区域
2355	(T=0)一般土层
2356	(T=10)粉砂层
2357	(T=10)湿陷性黄土/Ⅳ级
2358	(T=8)湿陷性黄土/Ⅲ级
2359	(T=6)湿陷性黄土/Ⅰ,Ⅱ级
2360	(T=10)膨胀土/强
2361	(T=8)膨胀土/中
2362	(T=6)膨胀土/弱
2363	(T=10)淤泥类土/淤泥
2364	(T=8)淤泥类土/淤泥质土
2365	(T=8)红粘土


2366	无或有少量管道损坏，结构状况总体较好。不修复或局部修理。
2367	有较多管道损坏或个别处出现中等或严重的缺陷，结构状况总体一般。局部修理或缺陷管段整体修复。
2368	大部份管道已损坏或个别处出现重大缺陷。紧急修复或翻新。
2369	无或有少量管道局部超过允许淤积标准，功能状况总体较好。不养护
2370	有较多管道超过允许淤积标准，功能状况总体一般。养护
2371	大部份管道超过允许淤积标准，功能状况总体较差。养护

2372	(K=10)中心商业及旅游区域
2373	(K=6)交通干道和其它商业区域
2374	(K=3)其它行车道路
2375	(K=0)其他区域
2376	(T=0)一般土层
2377	(T=10)粉砂层



2378	初始化Excel失败
2379	打开excel时发生异常
2380	写入excel时发生异常
2381	读取excel时发生异常
2382	%d级
2383	生成等级柱状图时发生异常
2384	生成缺陷饼状图时发生异常
2385	关闭时发生异常
2386	SetVisible时发生异常
2387	保存文件时发生异常
2388	CreateDispatch 错误，请确定您已经正确安装了word2007以上版本
2389	打开word模板时发生异常
2390	正在导出... %d%%
2391	生成地图失败
2392	图
2393	无法打开
2394	导出word报告时发生异常
2395	SetVisible时发生异常

2400	无法启动GPS读写线程

2410	公司名太短
2411	电话错误
2412	Email错误
2413	公司名不能包含下列字符：
2414	文件写入成功,请将当前目录下的文件
2415	发送给软件技术支持人员，领取免费注册码。
2416	无法写入文件
2417	结束距离不能小于起始距离

2420	缺陷代码 : 
2421	缺陷名称 : 
2422	缺陷等级 : 
2423	起始距离 : 
2424	结束距离 : 
2425	缺陷备注 : 

2426	添加测段数据失败
2427	该视频所包含的起止井号已经被工程中的其它视频所占用

2430	工程名称
2431	判读标准
2432	缺陷数
2433	检测时间

2440	工程名
2441	工程编号
2442	施工地点
2443	施工时间
2444	判读标准
2445	测段名称
2446	视频文件
2447	起始经度
2448	起始纬度
2449	结束经度
2450	结束纬度
2451	任务编号
2452	检测方向
2453	任务名称
2454	检测地点
2455	起始井号
2456	结束井号
2457	管道类型
2458	管材
2459	管径(mm)
2460	管长(m)
2461	检测单位
2462	检测员
2463	缺陷名称
2464	缺陷代码
2465	缺陷等级
2466	经度
2467	纬度
2468	距离
2469	分布时钟
2470	视频时间点
2471	缺陷图片1
2472	缺陷图片2

2475	管径:
2476	错误
2477	结构性缺陷
2478	功能性缺陷

2480	串口错误: 

2500	创建shp文件失败!
2501	生成shp文件数据失败!
2502	写入shp文件数据失败!
2503	创建dbf文件失败!
2504	创建dbf属性失败!
2505	写入dbf属性失败!

2600	测段名称
2601	起止井号
2602	缺陷数
2603	任务编号
2604	任务名称
2605	方向
2606	管长(m)
2607	管径(mm)
2608	管材
2609	管道类型
2610	视频文件


2700	深圳市地方技术规范
2701	图片文件
2702	无法复制图片

2800	该管段已存在缺陷，不能再被标记为"管段正常"
2801	该管道已被标记为"管段正常"，不能再添加缺陷